附件2

“能效之星”装备产品目录（2021）

一、终端消费类“能效之星”

1.1 电动洗衣机：波轮式全自动洗衣机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
单位功效耗电量

Ee/[kW(h/(cycle(kg)]	单位功效用水量

We/[L/(cycle(kg)]	洗净比Ce
1	上海科慕电器有限公司	CLTW11X	0.0086	8.0	0.916	优于1级能效
2	合肥美的洗衣机有限公司	MBS100T2WADY	0.0086	10.4	1.120
3	合肥美的洗衣机有限公司	MB100T1WADS	0.0087	11.4	0.956	优于1级能效
4	无锡小天鹅电器有限公司	TB100-6388WADCLY	0.0088	11.5	0.916
5	无锡小天鹅电器有限公司	TBM100-8188UDCLY	0.0089	11.4	0.945
6	无锡小天鹅电器有限公司	TBM100-8088WUDCLT	0.0092	12.1	0.946
7	合肥美的洗衣机有限公司	MBS90T2WADY	0.0097	11.6	1.093
1.2 电动洗衣机：滚筒式洗衣机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
单位功效耗电量

Ee/[kW(h/(cycle(kg)]	单位功效用水量

We/[L/(cycle(kg)]	洗净比Ce
1	合肥美的洗衣机有限公司	MD100K3	0.0774	6.2	1.098	优于1级能效
2	合肥美的洗衣机有限公司	MG100T20PROFY	0.0775	6.3	1.091	优于1级能效
3	合肥美的洗衣机有限公司	MD100T20PROFY	0.0775	6.3	1.081
4	无锡小天鹅电器有限公司	TG100-14366WMUDT	0.0786	5.4	1.093
5	无锡小天鹅电器有限公司	TD100-14366WMUDT	0.0789	5.7	1.095
6	无锡小天鹅电器有限公司	TD100M8Y2	0.0789	6.1	1.111
7	上海科慕电器有限公司	CLDG15T	0.0793	5.8	1.112
8	上海科慕电器有限公司	CLDS10E	0.0842	5.5	1.112
9	上海科慕电器有限公司	CLDZ10E	0.0843	5.4	1.115
2.1 热水器：燃气快速热水器
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

最低热效率值η(%)	能效评价
1	广东万和新电气股份有限公司	JSLQ27-LS5T16	η1：103.8；η2：100.2	优于1级能效
2.2 热水器：燃气采暖热水炉（两用型）
序号	制造商	产品型号	实测能效指标

最低热效率值η(%)	能效评价
1	山东爱客多热能科技有限公司	LL1GBQ28-B1	热水：η1≥105.2；η2≥95.8

采暖：η1≥106.2；η2≥100.8	优于1级能效
2	山东爱客多热能科技有限公司	LL1GBQ25-B1	热水：η1≥104.8；η2≥95.8

采暖：η1≥106.8；η2≥103.9
3	山东爱客多热能科技有限公司	LL1GBQ32-B1	热水：η1≥103.0；η2≥95.4

采暖：η1≥106.8；η2≥103.8
4	广东万和新电气股份有限公司	LL1PBD24-V24B5	热水：η1≥99.62；η2≥96.90

采暖：η1≥102.61；η2≥100.82	优于1级能效
5	浙江音诺伟森热能科技有限公司	LL1GBQ24C(FS-24C)	热水：η1≥97.29；η2≥103.48

采暖：η1≥104.80；η2≥107.37
6	广东万和新电气股份有限公司	LL1PBD18-V18B4	热水：η1≥96.9；η2≥95.3

采暖：η1≥102.4；η2≥99.5
7	广东万和新电气股份有限公司	LL1PBD30-U30B4	热水：η1≥96.9；η2≥96.2

采暖：η1≥102.9；η2≥100.1
8	长虹美菱日电科技有限公司	LL1PBD24-BD01	热水：η1≥96.6；η2≥93.3

采暖：η1≥101.9；η2≥99.1
9	长虹美菱日电科技有限公司	LL1PBD28-BD01	热水：η1≥96.5；η2≥93.4

采暖：η1≥101.7；η2≥99.2
2.3 热水器：热泵热水机（器）
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

性能系数COP	能效评价
1	珠海格力电器股份有限公司	SXT200LCJW/L-1

KFRS-3.3JPd/NaA-1	5.05	优于1级能效
2	广东美的暖通设备有限公司	RSJ-VE380/MSN1-H	4.76
3	浙江中广电器股份有限公司	KF80-BPG2/D200L-1	4.36
4	郑州海尔新能源科技有限公司	KF75/200-KE-U1	4.34
5	广东芬尼科技股份有限公司	PASHW008-200LD-P	4.29
6	广东纽恩泰新能源科技发展有限公司	NERS-FR1.5	4.28
7	广东纽恩泰新能源科技发展有限公司	NERS-FDV1.5/Y220	4.27
8	广东纽恩泰新能源科技发展有限公司	NE-B150/100P	4.21
9	广东芬尼科技股份有限公司	PASHW010-300LD-PP	4.21
2.4 热水器：储水式电热水器
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
24h固有能耗系数ε	热水输出率μ（%）
1	青岛澳柯玛生活电器有限公司	FCD-60C707	0.54	88.6	优于1级能效
2	青岛澳柯玛生活电器有限公司	FCD-60A601	0.55	88.3
3	青岛澳柯玛生活电器有限公司	FCD-80C707	0.55	88.6
3.1 房间空气调节器：热泵型房间空气调节器
序号	申报单位	产品型号	技术规范

能源消耗效率[APF/SEER，W·h/(W·h)]	能效评价
1	珠海格力电器股份有限公司	KFR-26GW/(26579)FNhCa-B1（WIFI)	APF：5.55	优于1级能效
2	青岛海尔空调器有限总公司	KFR-35GW/12KNA

81VU1套机	APF：5.29；SEER：6.37	优于1级能效
3	郑州海尔空调器有限公司	KFR-35W/05MVA81U1	APF：5.28
4	青岛海尔空调器有限总公司	KFR-35GW/11ABC

81U1套机	APF：5.24；SEER：6.25
5	青岛海尔空调器有限总公司	KFR-50LW/09HAA

81U1套机	APF：5.16
6	青岛海尔空调器有限总公司	CAS358GAB(81)U1套机	APF：5.11；SEER：5.99
7	青岛海尔空调器有限总公司	CAP508GBA(81)U1套机	APF：4.96
8	珠海格力电器股份有限公司	KFR-50LW/(50502)FNhCa-B1（WIFI)	APF：4.72
9	郑州海尔空调器有限公司	KFR-50LW/81@U1-Up	APF：4.64
10	青岛海尔空调器有限总公司	KFR-72LW/12LBA

81U1套机	APF：4.62
11	青岛海尔空调器有限总公司	CAP728GBA(81)U1套机	APF：4.62	优于1级能效
12	珠海格力电器股份有限公司	KFR-72LW/(72502)FNhCa-B1（WIFI)	APF：4.48
13	郑州海尔空调器有限公司	KFR-72LW/81@U1-Up	APF：4.34
3.2 房间空气调节器：低环境温度空气源热泵热风机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

制热季节性能系数[HSPF，W·h/(W·h)]	能效评价
1	青岛海信日立空调系统有限公司	HUR-30LMWHD2FZBh	3.4	优于1级能效
4.1 热泵：低环境温度空气源热泵（冷水）机组
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
综合部分负荷性能系数（IPLV，W/W）	制热性能系数

（COP，W/W）
1	佛山市美肯冷热节能设备有限公司	MACRW050ZA/(BE)	3.58	2.90	优于1级能效
2	佛山市美肯冷热节能设备有限公司	MACRW035ZA/(BE)	3.53	2.85
3	佛山市美肯冷热节能设备有限公司	MACRW060ZA/(BE)	3.53	2.77
4	广东美的暖通设备有限公司	DN-VE750/NSN1-H	3.43	2.50
5	广东美的暖通设备有限公司	DNL-E1550/NSN1-H1	2.28	1.94
6	广东美的暖通设备有限公司	NDL-E880/NSN1-H	2.21	1.95
7	广东芬尼能源技术有限公司	HP38T	3.20	2.36
8	广东芬尼克兹节能设备有限公司	PASRW700S-PS-BP	3.19	2.32
9	合肥荣事达太阳能有限公司	RKS-104D	3.16	2.55
4.2 热泵：多联式空调（热泵）机组
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

制冷综合性能系数（IPLV，W/W）	能效评价
1	广东美的暖通设备有限公司	MDV-252(8)W/D2SN1-8U2	9.98	优于1级能效
2	青岛海信日立空调系统有限公司	RAS-280FSDENY3Q	9.50
3	青岛海信日立空调系统有限公司	HVR-224W/SM2FZBpi	9.05
4	珠海格力电器股份有限公司	GMV-252WM/X	9.00
5	青岛海信日立空调系统有限公司	HVR-450W/SG2FZBp	8.96
6	青岛海信日立空调系统有限公司	RAS-450FSDENY3Q	8.85
7	珠海格力电器股份有限公司	GMV-H120WL/H2	7.61	优于1级能效
8	珠海格力电器股份有限公司	GMV-H120WL/C1	7.24
4.3 热泵：计算机和机房用单元式空调机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

性能系数	能效评价
1	广东海悟科技有限公司	CNA2008F2Y1A1W	4.43	优于1级能效
4.4 热泵：冷水（热泵）机组
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
综合部分负荷性能系数

（IPLV，W/W）	制热性能系数

（COP，W/W）
1	广东申菱环境系统股份有限公司	YTLS650RHD	5.09	4.50	优于1级能效
2	约克广州空调冷冻设备有限公司	YVAG020RSE50	4.66	3.44
3	广东芬尼克兹节能设备有限公司	PASRW250S-BP	4.40	2.71
4	约克广州空调冷冻设备有限公司	YVAF025RSE50	4.33	3.07
5	青岛海信日立空调系统有限公司	RAS-224FEWNY1Q/M	4.31	3.34
6	广东芬尼能源技术有限公司	HP28T	4.07	2.86
7	广东芬尼能源技术有限公司	HP18	4.07	2.75
8	青岛海信日立空调系统有限公司	RAS-200FEWNY1Q/M	4.06	3.38
9	约克广州空调冷冻设备有限公司	YCAE100XRME50-B	4.01	3.15
10	广东芬尼能源技术有限公司	HP22T	3.93	2.88	优于1级能效
4.5 热泵：水（地）源热泵机组
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

全年综合性能系数（ACOP，W/W）	能效评价
1	沈阳宏程世纪制冷设备有限公司	HCRB(A)-Y100	6.11	优于1级能效
2	合肥荣事达太阳能有限公司	RSDKD-2.2GH	4.93
3	圣春新能源科技有限公司	SCSHR-84/B	4.35
4	圣春新能源科技有限公司	SCSHR-56/B	4.23
5.1 家用电冰箱：冷藏冷冻箱
序号	申报单位	产品型号	技术规范

能效指数η（%）	能效评价
1	广东奥马冰箱有限公司	BCD-483WDMG/BI	20.3（标准）；25.5（综合）	优于1级能效
2	青岛海尔电冰箱有限公司	BCD-520WICHU1	20.5（标准）；23.3（综合）
3	广东奥马冰箱有限公司	BCD-536WDMM/BI	21.0（标准）；25.0（综合）
4	青岛海尔电冰箱有限公司	BCD-520WLCFPAFV5U1	21.7（标准）；24.6（综合）
5	广东奥马冰箱有限公司	BCD-432WDMM/B	21.9（标准）；26.1（综合）
6	海信家电集团股份有限公司	BCD-522WRM1MPG	22.0（标准）；24.0（综合）
7	青岛海尔电冰箱有限公司	BCD-558WSGKU1	22.4（标准）；24.7（综合）
8	海信家电集团股份有限公司	BCD-568WKM1MPGA	23.3（标准）；24.8（综合）
9	海信（山东）冰箱有限公司	BCD-588WTDVBPV	23.4（标准）；26.4（综合）	优于1级能效
10	海信（山东）冰箱有限公司	BCD-428WTDVBPV	23.6（标准）；28.1（综合）
11	合肥美的电冰箱有限公司	BCD-630WKGPZV	23.7（标准）；26.9（综合）
12	合肥美的电冰箱有限公司	BCD-535WGPZV	24.3（标准）；26.6（综合）
13	海信家电集团股份有限公司	BCD-505WKK1FPG	24.4（标准）；26.3（综合）
14	海信（山东）冰箱有限公司	BCD-452WMK1DPVJ	25.0（标准）；26.4（综合）
5.2 家用电冰箱：葡萄酒储藏柜
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

能效指数η（%）	能效评价
1	青岛海尔特种电冰柜有限公司	LC-172WLC78A1U1	42.3	优于1级能效
2	青岛海尔特种电冰柜有限公司	LC-142WEBUI	46.3
3	海信（山东）冰箱有限公司	JC-130ZKJ/HC	46.6
4	海信家电集团股份有限公司	JC-132CAL/HC	46.6
5	海信（山东）冰箱有限公司	JC-108VU	49.2
6	青岛海尔特种电冰柜有限公司	JC-196CTU1	50.9
7	海信家电集团股份有限公司	JC-112CAL/HC	50.9
8	海信（山东）冰箱有限公司	JC-166WZKJ/HC	53.0
9	海信家电集团股份有限公司	JC-165WCAL/HC	53.0
5.3 家用电冰箱：卧式冷藏冷冻柜
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

能效指数η（%）	能效评价
1	澳柯玛股份有限公司	BCD-198CST	28.4	优于1级能效
2	海信家电集团股份有限公司	BCD-211EBAL/HC	30.5
3	海信（山东）冰箱有限公司	BCD-212FBKJ/HC	30.5
4	合肥美的电冰箱有限公司	BCD-220DKGM	30.8
5	合肥美的电冰箱有限公司	BCD-269DKMB	30.9
6	合肥美的电冰箱有限公司	BCD-220DKGM	31.0
7	青岛海尔特种电冰柜有限公司	FCD-181XMC	31.6	优于1级能效
8	海信（山东）冰箱有限公司	BCD-280ND	32.1
9	青岛海尔特种电冰柜有限公司	FCD-211XMC	32.3
10	海信（山东）冰箱有限公司	BCD-187FBK/HC	33.3
11	海信家电集团股份有限公司	BCD-186EBA/HC	33.3
12	海信家电集团股份有限公司	BCD-208MS/A	34.1
5.4 家用电冰箱：其他
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

能效指数η（%）	能效评价
1	青岛海尔特种电冰柜有限公司	BD-226WEGLU1	30.8	优于1级能效
2	海信家电集团股份有限公司	BD-158WRSY	37.1
3	海信（山东）冰箱有限公司	BD-165WZKJ/HC	37.1
4	海信家电集团股份有限公司	BD-166WCAL/HC	37.1
5	合肥美的电冰箱有限公司	BD/BC-201KMR	39.9
6	合肥美的电冰箱有限公司	BD/BC-100KMR	40.2
7	合肥美的电冰箱有限公司	BD/BC-143KMR	40.5
8	海信（山东）冰箱有限公司	BD/BC-160NGT	43.0
9	青岛海尔特种电冰柜有限公司	BC/BD-307HEM	43.1
10	海信（山东）冰箱有限公司	BD/BC-100FBKJ/HC	43.2	优于1级能效
11	海信家电集团股份有限公司	BD/BC-101EBAL/HC	43.2
12	青岛海尔特种电冰柜有限公司	BC/BD-180WEGU1	43.3
5.5 电冰箱（柜）：自携冷凝机组商用冷柜
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

能效指数η（%）	能效评价
1	青岛海尔特种电冰柜有限公司	SC-339JX	41.2	优于1级能效
2	青岛海尔特种电冰柜有限公司	SD-517H	47.0
3	青岛海尔特种电冰柜有限公司	SD-657HEL	51.3
6.1 吸油烟机：外排式吸油烟机
序号

申报单位	产品型号

实测能效指标	能效评价
全压效率（%）	待机功率（W）	关机功率（W）	常态气味降低度（%）
1	迅达科技集团股份有限公司	CXW-200-DD6803	39.8	1.20	0.71	98.9	优于1级能效
2	海信（广东）厨卫系统股份有限公司	CXW-230-HJ700S	34.3	/	0.98	98.8
3	迅达科技集团股份有限公司	CXW-283-KD6502	27.5	0.82	0.79	98.8
4	迅达科技集团股份有限公司	CXW-285-CZ6008	27.1	0.44	/	98.5
5	珠海格力电器股份有限公司	CXW-200-CCD03	27.2	/	0.50	98.0
6	珠海格力电器股份有限公司	CXW-200-TCD02	25.2	/	0.28	97.6	优于1级能效
7	海信（广东）厨卫系统股份有限公司	CXW-230-HT700S	31.5	1.80	/	96.2
8	华帝股份有限公司	CXW-260-i11142	32.5	0.50	/	98.6
9	华帝股份有限公司	CXW-220-i11143	30.9	0.71	/	98.1
10	华帝股份有限公司	CXW-220-i11144	31.9	0.45	/	97.8
7.1 家用燃气灶具：嵌入式燃气灶
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

热效率η（%）	能效评价
1	青岛澳柯玛生活电器有限公司	JZT-3C029B	①69.0；②69.3	优于1级能效
2	青岛澳柯玛生活电器有限公司	JZY-3C029B	①68.9；②68.5	优于1级能效
3	长虹美菱日电科技有限公司	JZY-B612	①67.2；②67.5
4	长虹美菱日电科技有限公司	JZT-B612	①67.1；②67.3
5	海信（广东）厨卫系统股份有限公司	JZT-HB307	①66.0；②65.9
6	长虹美菱日电科技有限公司	JZT-C01	①65.6；②64.8；③64.9
7	珠海格力电器股份有限公司	JZT-QS02B	①64.9；②65.3
8	海信（广东）厨卫系统股份有限公司	JZT-HB505	①65.1；②64.7
9	海信（广东）厨卫系统股份有限公司	JZT-HB301	①64.6；②64.8
10	青岛澳柯玛生活电器有限公司	JZT-3C005B	①64.3；②64.8
11	广东万和新电气股份有限公司	JZT-Q3L26	①64.4；②64.2	优于1级能效
12	广东万和新电气股份有限公司	JZT-Q1L26	①64.3；②64.0
13	浙江帅康电气股份有限公司	JZT-58-KB02S	①64.2；②66.2
14	华帝股份有限公司	JZT-B8409B	①66.33；②67.72
15	华帝股份有限公司	JZT-B8410B	①67.9；②67.3
16	华帝股份有限公司	JZT-i10057B	①68.2；②68.1
8.1 电饭锅
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
热效率值（%）	保温能耗（W(h）	待机功率（W）
1	浙江苏泊尔家电制造有限公司	SF50HC57	93.9	18.19	1.08	优于1级能效
2	浙江苏泊尔家电制造有限公司	SF40HC57	93.8	28.07	1.04
3	广东美的生活电器制造有限公司	MB-HS4030	93.0	19.6	/
4	纯米科技（上海）股份有限公司	IHFB02CM	91.10	18.63	/
5	纯米科技（上海）股份有限公司	IHFB01CM	90.63	18.14	/
9.1 微波炉
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
效率值（%)	关机功率（W）	待机功率（W）	烧烤能耗限定值（W(h）
1	广东美的厨房电器制造有限公司	PC23C1W	64.6	/	/	0.95	优于1级能效
2	广东美的厨房电器制造有限公司	PC23B5W	64.6	/	/	0.95	优于1级能效
3	广东格兰仕微波生活电器制造有限公司	G90F25CSPV-BMI(G0)	60.0	N	1.00	1.20
10.1 洗碗机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
能效指数

（EEI）	水效指数（WEI）	干燥指数

（PD）	清洁指数

（PC）
1	博西华电器（江苏）有限公司	SJ656X26JC	40.6	41.9	1.292	1.298	优于1级能效
2	广东惠曼科技有限公司	HTD-B2	44.7	42.1	1.205	1.298
3	海信（广东）厨卫系统股份有限公司	WQ13-C721	46.6	39.7	1.226	1.230
4	上海科慕电器有限公司	CDS15B5	48.9	35.9	1.210	1.172
5	青岛海尔洗碗机有限公司	CW13028BK	46.4	43.5	1.106	1.134	优于1级能效
6	珠海格力电器股份有限公司	WQP12-301UCDSG	48.4	43.4	1.163	1.187
11.1 空气净化器
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
能效比[EER,m3/(W(h)]	待机功率(W)
1	广东美的环境电器制造有限公司	KJ700G-H32	18.69	1.4	优于1级能效
2	广东美的环境电器制造有限公司	KJ500G-TB32	15.5	1.4
3	广东美的环境电器制造有限公司	KJ550G-JA32	15.32	1.5
4	珠海格力电器股份有限公司	KJ520(500)G-A01	15.53	1.48
12.1 电风扇
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

能效值[m3/(min(W)]	能效评价
1	珠海格力电器股份有限公司	FD-40X77Bh5	2.049	优于1级能效
2	珠海格力电器股份有限公司	FD-40X76h5	1.924
3	艾美特电器（深圳）有限公司	FS40115R	1.357
4	艾美特电器（九江）有限公司	FS4099R	1.282
5	艾美特电器（九江）有限公司	FS4092R-WA	1.263
6	艾美特电器（九江）有限公司	S314AT2	1.027
13.1 换气扇
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

能效值[m3/(min(W)]	能效评价
1	广东绿岛风空气系统股份有限公司	BPT15-33H45	0.15	优于1级能效
2	广东绿岛风空气系统股份有限公司	DPT10-11-20S	0.145
3	广东绿岛风空气系统股份有限公司	BPT10-13J20	0.116
14.1 显示器
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
能源效率（cd/W）	关闭状态功率（W）	睡眠状态功率（W）
1	戴尔（中国）有限公司	U2422H	3.36	0.221	0.229	优于1级能效
2	戴尔（中国）有限公司	P2422H	3.04	0.192	0.207	优于1级能效
3	戴尔（中国）有限公司	P2722H	2.90	0.177	0.224
4	福建捷联电子有限公司	27B2	2.63	0.228	0.302
5	福建捷联电子有限公司	27P2	2.566	0.001	0.271
6	福建捷联电子有限公司	27E2	2.407	0.091	0.157
15.1 智能坐便器
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	能效评价
清洗平均用水量（L）	双冲电子坐便器冲洗全冲用水量（L）	带坐圈加热功能（kW(h）
1	箭牌家居集团股份有限公司	AKB1331	0.28	4.1	0.028	优于1级能效

二、工业装备类“能效之星”

（一）工业锅炉

1.1燃气（油）锅炉
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	方快锅炉有限公司	ZWNSL7-1.6/WW/Q	106.88	≥103（优于1级能效）	能效之星
2	迪森（常州）锅炉有限公司	WNS20-1.25-Y、Q	104.69	≥101（优于2级能效）	节能装备
3	浙江特富发展股份有限公司	WNS6-1.25-Y、Q（2）	95.41	≥94（优于2级能效）	节能装备
4	浙江特富发展股份有限公司	SZS30-1.6-Y、Q	95.30	≥94（优于2级能效）	节能装备
1.2循环流化床锅炉
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司	QXF168-1.6/130/70-M1	92.5	≥89（优于1级能效）	能效之星
2	济南锅炉集团有限公司	YG-130/13.7-T	91.25	≥91（优于1级能效）	能效之星
1.3电极锅炉
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	平高帕拉特（河南）能源科技有限公司	PDJ30-1.0/130/80	99.27	≥97	节能装备
1.4生物质锅炉
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	哈尔滨哈东新春锅炉有限公司	DZL10-1.25-S	85.29	≥84（优于2级能效）	节能装备
1.5燃煤锅炉
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	江苏四方锅炉有限公司	SFG-40/3.82-MS	93.08	≥90（优于2级能效）	节能装备

（二）变压器

2.1油浸式电工钢带铁心配电变压器
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	评价标准指标	分类
空载能耗

/kW	负载能耗

/kW	空载能耗

/kW	负载能耗

/kW
1	山东电工电气集团智能电气有限公司	S22-M-630/10	0.412	4.247	≤0.460

（优于1级能效）	≤4.460

（优于1级能效）	能效之星
2	红光电气集团有限公司	S22-M·RL-400/10-NX1	0.304	3.088	≤0.330

（优于1级能效）	≤3.250

（优于1级能效）	能效之星
3	广州广高高压电器有限公司	S22-M-200/10	0.175	1.860	≤0.190

（优于1级能效）	≤1.970

（优于1级能效）	能效之星
4	河北高晶电器设备有限公司	S22-M·RL-100/10-NX1	0.114	1.060	≤0.120

（优于1级能效）	≤1.140

（优于1级能效）	能效之星
5	海鸿电气有限公司	SB22-M·RL-1600/10-NX1	0.922	10.350	≤0.940

（优于1级能效）	≤10.440

（优于1级能效）	能效之星
6	山东电工电气集团智能电气有限公司	S22-M-2000/10	1.017	11.861	≤1.225

（优于2级能效）	≤14.640

（优于2级能效）	节能装备
7	红光电气集团有限公司	S22-M-400/10-NX1	0.319	3.215	≤0.370

（优于2级能效）	≤3.615

（优于2级能效）	节能装备
8	河北高晶电器设备有限公司	S22-M·RL-400/10-NX1	0.309	3.23	≤0.370

（优于2级能效）	≤3.615

（优于2级能效）	节能装备
9	河北高晶电器设备有限公司	S22-M·RL-630/10-NX1	0.446	4.32	≤0.510

（优于2级能效）	≤4.960

（优于2级能效）	节能装备
10	广州广高高压电器有限公司	S22-M-630/10	0.423	4.390	≤0.510

（优于2级能效）	≤4.960

（优于2级能效）	节能装备
11	海鸿电气有限公司	SB22-M·RL-400/10-NX1	0.312	3.235	≤0.370

（优于2级能效）	≤3.615

（优于2级能效）	节能装备
12	海鸿电气有限公司	SB20-M·RL-400~630/10- NX2	0.348

(400kVA) 0.495

(630kVA)	3.566

(400kVA)

4.904

(630kVA)	≤0.370

(400kVA)

≤0.510

(630kVA)

（优于2级能效）	≤3.615

(400kVA)

≤4.960

(630kVA)

（优于2级能效）	节能装备
2.2油浸式非晶合金配电变压器
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	评价标准指标	分类
空载能耗

/kW	负载能耗

/kW	空载能耗

/kW	负载能耗

/kW
1	海鸿电气有限公司	SBH25-M·RL-400/10-NX1	0.143	3.640	≤0.160

（优于1级能效）	≤3.660

（优于1级能效）	能效之星
2	广州广高高压电器有限公司	SBH25-M-200/10	0.056	2.073	≤0.095

（优于1级能效）	≤2.210

（优于1级能效）	能效之星
3	广州广高高压电器有限公司	SBH25-M-630/10	0.171	4.777	≤0.250

（优于1级能效）	≤5.020

（优于1级能效）	能效之星
4	红光电气集团有限公司	SBH21-M-400/10-NX2	0.169	3.832	≤0.200

（优于2级能效）	≤3.865

（优于2级能效）	节能装备
5	上海置信电气非晶有限公司	SBH17-M·RL-400/10	0.163	3.833	≤0.200

（优于2级能效）	≤3.865

（优于2级能效）	节能装备
6	天津置信电气有限责任公司	S(B)H21-M·RL-100~400/10-NX2	0.062

(100kVA) 0.140

(400kVA)	1.330

(100kVA) 3.799

(400kVA)	≤0.075

(100kVA)

≤0.200

(400kVA)

（优于2级能效）	≤1.350

(100kVA)

≤3.865

(400kVA)

（优于2级能效）	节能装备
2.3干式电工钢带铁心配电变压器
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	评价标准指标	分类
空载能耗

/kW	负载能耗

/kW	空载能耗

/kW	负载能耗

/kW
1	山东电工电气集团智能电气有限公司	SCB18-500/10	0.601	4.104	≤0.670

（优于1级能效）	≤4.705

（优于1级能效）	能效之星
2	许继变压器有限公司	SCB18-160/10-NX1	0.268	1.909	≤0.310

（优于1级能效）	≤2.050

（优于1级能效）	能效之星
3	海鸿电气有限公司	SGB18-RL-2500/10-NX1	1.955	16.227	≤2.080

（优于1级能效）	≤16.605

（优于1级能效）	能效之星
4	山东电工电气集团智能电气有限公司	SCB18-500~2500/10	0.601

(500kVA)

0.943

(1000kVA)

2.067

(2500kVA)	4.104

(500kVA)

6.716k

(1000kVA)

15.429

(2500kVA)	≤0.790

(500kVA)

≤1.205

(1000kVA)

≤2.450

(2500kVA)

（优于2级能效）	≤4.705

(500kVA)

≤7.885

(1000kVA)

≤16.605

(2500kVA)

（优于2级能效）	节能装备
5	许继变压器有限公司	SCB18-160~2500/10-NX1	0.268

(160kVA)

0.730

(630kVA)

1.929

(2500kVA)	1.909

(160kVA)

5.321

(630kVA)

15.866

(2500kVA)	≤0.365

(160kVA)

≤0.910

(630kVA)

≤2.450

(2500kVA)

（优于2级能效）	≤2.050

(160kVA)

≤5.660

(630kVA)

≤16.605

(2500kVA)

（优于2级能效）	节能装备
6	广州广高高压电器有限公司	SCB18-500/10

SCB18-2500/10	0.605

(500kVA)

4.14

(2500kVA)	1.97

(500kVA)

15.33

(2500kVA)	≤0.790

(500kVA)

≤2.450

(2500kVA)

（优于2级能效）	≤4.705

(500kVA)

≤16.605

(2500kVA)

（优于2级能效）	节能装备
7	河北高晶电器设备有限公司	SCB14-2000/10-NX2	1.998	12.743	≤2.075

（优于2级能效）	≤14.005

（优于2级能效）	节能装备
8	海鸿电气有限公司	SGB14-RL-2500/10-NX2	2.151	13.117	≤2.450

（优于2级能效）	≤16.605

（优于2级能效）	节能装备
2.4电力变压器
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标	评价标准指标	分类
空载能耗

/kW	负载能耗

/kW	空载能耗

/kW	负载能耗

/kW
1	常州太平洋电力设备（集团）有限公司	SZ22-RL-50000/110-NX1	20.1	172.2	≤25

（优于1级能效）	≤192

（优于1级能效）	能效之星
（三）电动机

3.1中小型三相异步电动机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	山西电机制造有限公司	YE5系列（机座号132~400）	92.6~97.4	≥90.4~97.0

（优于1级能效）	能效之星
2	江西江特电机有限公司	YE4系列（机座号80~355）	84.06~96.17	≥78.4~95.4

（优于2级能效）	节能装备
3	河北电机股份有限公司	YE4系列（机座号80~355）	85.7~96.5	≥78.4~95.4

（优于2级能效）	节能装备
3.2永磁同步电动机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	安徽明腾永磁机电设备有限公司	TYPCX系列（机座号132~315）	93.54~96.67	≥85.3~96.6

（优于1级能效）	能效之星
2	瑞昌市森奥达科技有限公司	AB系列（机座号100~355）	90.3~96.8	≥89.7~96.8

（优于1级能效）	能效之星
3	武汉麦迪嘉机电科技有限公司	TYC-315-6-50	96.72	≥96.2

（优于1级能效）	能效之星
4	武汉麦迪嘉机电科技有限公司	TYC-225S-4-50	95.78	≥95.3

（优于1级能效）	能效之星
5	山东力久特种电机股份有限公司	TYP系列（机座号100~315）	89.9~96.5	≥89.4~96.2

（优于1级能效）	能效之星
6	浙江弗尔德驱动科技有限公司	FRD(40W-0800-200)	95.7	≥91.2

（优于1级能效）	能效之星
7	杭州微光电子股份有限公司	60ST、180ST	87.6~92.6	≥79.8~81.5

（优于2级能效）	节能装备
8	湖北西浦电机科技有限责任公司	SPTYY1A/SPTYY1B

（机座号132~355）	91.4~97.7	≥86.7~95.3

（优于2级能效）	节能装备
9	金华江科动力有限公司	JPM系列（机座号132~280）	92.1~96.7	≥88.9~95.3

（优于2级能效）	节能装备
10	无锡瑞珠节能技术有限公司	TYC系列（机座号132~355）	92.6~96.7	≥89.2~95.3

（优于2级能效）	节能装备
11	佛山市华控电机科技有限公司	HK-YJ-DT-11KA	91.4	≥84.1

（优于2级能效）	节能装备
12	苏州朗高电机有限公司	TZ388XSLGE02	96.7	≥96.7

（优于2级能效）	节能装备
3.3高压三相笼型异步电动机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	上海电气集团上海电机厂有限公司	YX3系列

（机座号315~500）	94.32~97.04	≥94.2~96.9

（优于1级能效）	能效之星
2	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	YBX3系列

（机座号355~500）	95.94~97.02	≥93.3~96.3

（优于2级能效）	节能装备
3	佳木斯电机股份有限公司	YXKK系列

（机座号315~560）	93~96.4	≥92.2~96.1

（优于2级能效）	节能装备
4	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	YB3-315-4M

YB3-450-4M

YB3-560-4M	95.5、96.8、97.1	≥94.1~96.2

（优于2级能效）	节能装备
3.4 无刷直流电动机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	京马电机有限公司	无刷直流电动机10W~200W	70.51~80.42	≥69.76~78.85

（优于1级能效）	能效之星

（四）泵

4.1清水离心泵
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	新界泵业（浙江）有限公司	AL5-18	68.71	≥56.3（节能评价值）	能效之星
2	南方泵业股份有限公司	CDL5-7	67.84	≥57.0（节能评价值）	能效之星
3	中国电建集团郑州泵业有限公司	HGM3×10-J	78.3	≥74.26（节能评价值）	能效之星
4	南方泵业股份有限公司	ZS80-65-160/15.0	82.72	≥80.0（节能评价值）	能效之星
5	上海熊猫机械（集团）有限公司	SW150-315-75-4	89.76	≥82.94（节能评价值）	能效之星
6	浙江西菱股份有限公司	CDMF6-60-ZHB	56.31	≥53.3（节能评价值）	能效之星
7	浙江西菱股份有限公司	CDMF16-70-ZHB	65.14	≥63.1（节能评价值）	节能装备
8	新界泵业（浙江）有限公司	BL8-8	65.52	≥60.5（节能评价值）	节能装备
9	上海熊猫机械（集团）有限公司	SW32-160-0.75-4	73.97	≥68.02（节能评价值）	节能装备
10	上海熊猫机械（集团）有限公司	SR5-5	65.13	≥59.66（节能评价值）	节能装备
11	上海熊猫机械（集团）有限公司	SR64-5	79.07	≥73.15（节能评价值）	节能装备
12	上海熊猫机械（集团）有限公司	SR90-6	81.3	≥75.05（节能评价值）	节能装备
13	南方泵业股份有限公司	CDL20-4	68.79	≥65.4（节能评价值）	节能装备
14	南方泵业股份有限公司	TD40-30G/2	69.90	≥67.7（节能评价值）	节能装备
15	南方泵业股份有限公司	ZS80-65-200/18.5	79.31	≥79.2（节能评价值）	节能装备
16	中国电建集团郑州泵业有限公司	HGM2×9-J	73.83	≥73.72（节能评价值）	节能装备
17	中国电建集团郑州泵业有限公司	HGM1×10-J	80.61	≥79.3（节能评价值）	节能装备
18	中国电建集团郑州泵业有限公司	HGM4×6II-JA	83.04	≥81.43（节能评价值）	节能装备
19	浙江大元泵业股份有限公司	DP80-28-7.5/2	76.33	≥75.9（节能评价值）	节能装备
20	浙江西菱股份有限公司	CDMF45-100-ZHB	71.89	≥70.2（节能评价值）	节能装备
21	威乐（中国）水泵系统有限公司	N100/315-22/4	84.56	≥81.12（节能评价值）	节能装备
22	威乐（中国）水泵系统有限公司	N125/315-45/4	86.52	≥83.36（节能评价值）	节能装备
23	威乐（中国）水泵系统有限公司	N150/250-18.5/4	86.17	≥84.28（节能评价值）	节能装备
24	威乐（中国）水泵系统有限公司	N150/315-55/4	87.75	≥85.3（节能评价值）	节能装备
25	威乐（中国）水泵系统有限公司	N125/250-22/4	87.08	≥83.6（节能评价值）	节能装备
26	威乐（中国）水泵系统有限公司	IL系列（62个规格）	58.5~84.3	≥58~84.0（节能评价值）	节能装备
27	威乐（中国）水泵系统有限公司	HELIX-V3605-1/16/E/KS/380-50	73.04	≥69.1（节能评价值）	节能装备
28	上海熊猫机械（集团）有限公司	SW50-200-22-2	76.95	≥72.11（节能评价值）	节能装备
29	上海熊猫机械（集团）有限公司	SW80-200-55-2	84.77	≥79.8（节能评价值）	节能装备
30	上海熊猫机械（集团）有限公司	SW100-315-200-2	83.15	≥78.75（节能评价值）	节能装备
31	上海熊猫机械（集团）有限公司	SW125-315-45-4	88.32	≥83.88（节能评价值）	节能装备
32	上海熊猫机械（集团）有限公司	SR20-4	71.36	≥67.45（节能评价值）	节能装备
33	上海熊猫机械（集团）有限公司	SR32-4	73.25	≥69.35（节能评价值）	节能装备
34	上海熊猫机械（集团）有限公司	SR45-4	75.05	≥71.25（节能评价值）	节能装备
4.2井用潜水电泵
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	南方泵业股份有限公司	SJ5-18（充油）	42.96	≥40.6（优于1级能效）	能效之星
2	山东颜山泵业有限公司	150QJ20-45-5.5	51.86	≥51.72（优于1级能效）	能效之星
3	山东颜山泵业有限公司	200QJ50-91-22	63.48	≥61.92（优于2级能效）	节能装备
4	山东颜山泵业有限公司	250QJ140-130-75	68.2	≥66.62（优于2级能效）	节能装备
5	南方泵业股份有限公司	SJ17-8（充水）	52.81	≥51.3（优于2级能效）	节能装备
4.3污水污物潜水电泵
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	利欧集团浙江泵业有限公司	50WQ25-17-2.2L	50.75	≥43（优于1级能效）	能效之星
2	利欧集团浙江泵业有限公司	50WQ6-12-0.55L	35.68	≥27.6（优于2级能效）	节能装备
3	利欧集团浙江泵业有限公司	80WQ40-18-4L	53.64	≥44.3（优于2级能效）	节能装备
4	浙江豪贝泵业股份有限公司	100WQ75-7-4	63.51	≥53.8（优于2级能效）	节能装备
5	广州市白云泵业集团有限公司	65BWQ37-13-3	50.91	≥46.2（优于2级能效）	节能装备
6	广州市白云泵业集团有限公司	200BWQ360-15-30	65.38	≥60.9（优于2级能效）	节能装备
7	广州市白云泵业集团有限公司	400BWQ1500-32-200	67.85	≥64.5（优于2级能效）	节能装备
4.4小型潜水电泵
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	浙江泰福泵业股份有限公司	QDX1.5-17-0.37	16.54	≥15.5（优于1级能效）	能效之星
2	浙江大元泵业股份有限公司	QDX1.5-32-0.75	12.98	≥12.7（优于1级能效）	能效之星
3	浙江泰福泵业股份有限公司	QDX6-20-0.75	33.9	≥30.8（优于2级能效）	节能装备
4	浙江泰福泵业股份有限公司	QDX6-25-1.1	34.47	≥31.4（优于2级能效）	节能装备
（五）压缩机

5.1一般用喷油回转空气压缩机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

机组比功率/[kW/(m3/min)]	评价标准指标

机组比功率/[kW/(m3/min)]	分类
1	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS15/8	7.24	≤7.5（优于1级能效）	能效之星
2	阿特拉斯·科普柯（无锡）压缩机有限公司	GA132+-8.5	5.98	≤6.6（优于2级能效）	节能装备
5.2一般用变转速喷油回转空气压缩机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

机组比功率/[kW/(m3/min)]	评价标准指标

机组比功率/[kW/(m3/min)]	分类
1	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS75-2iC/8	5.75	≤6.8（优于1级能效）	能效之星
2	广东艾高装备科技有限公司	YTJ7-8	7.4	≤8.5（优于1级能效）	能效之星
3	石家庄康普斯压缩机有限公司	SPM830EZII	5.82	≤6.4（优于1级能效）	能效之星
4	德斯兰压缩机（上海）有限公司	DSTPM-100A	6.01	≤6.6（优于1级能效）	能效之星
5	广东艾高装备科技有限公司	YTJ15-8	7.02	≤7.7（优于1级能效）	能效之星
6	宁波德曼压缩机有限公司	DDV76T-5	4.78	≤5.0（优于1级能效）	能效之星
7	上海汉钟精机股份有限公司	AA6-37A-AM-0.8	6.79	≤7.0（优于1级能效）	能效之星
8	广东葆德科技有限公司	BD-LS22	6.73	≤7.3（优于2级能效）	节能装备
9	广东葆德科技有限公司	BD-LS37	6.28	≤7.0（优于2级能效）	节能装备
10	广东葆德科技有限公司	BD-75PM-II	5.86	≤6.8（优于2级能效）	节能装备
11	广东葆德科技有限公司	BD-100PM-II	5.9	≤6.7（优于2级能效）	节能装备
12	广东葆德科技有限公司	BD-125PM-II	5.68	≤6.6（优于2级能效）	节能装备
13	广东葆德科技有限公司	BD-150PM-II	5.62	≤6.5（优于2级能效）	节能装备
14	广东艾高装备科技有限公司	YTJ11-8	7.92	≤8.9（优于2级能效）	节能装备
15	广东艾高装备科技有限公司	DGT45-8	6.55	≤7.5（优于2级能效）	节能装备
16	广东艾高装备科技有限公司	BMP75-8	6.37	≤7.1（优于2级能效）	节能装备
17	广东艾高装备科技有限公司	DGT90-8	6.42	≤7.0（优于2级能效）	节能装备
18	广东艾高装备科技有限公司	DGT110-8	6.23	≤6.9（优于2级能效）	节能装备
19	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS75Di/3	3.76	≤4.5（优于2级能效）	节能装备
20	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS100Hi+/7	6.05	≤6.7（优于2级能效）	节能装备
21	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS125Di/3	3.70	≤4.4（优于2级能效）	节能装备
22	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS175-2iC/7	5.72	≤6.5（优于2级能效）	节能装备
23	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS200Di/3	3.64	≤4.2（优于2级能效）	节能装备
24	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS200-2iC/5	4.82	≤5.3（优于2级能效）	节能装备
25	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS275-2iC/8	5.90	≤6.8（优于2级能效）	节能装备
26	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS420-2iC/10	6.98	≤7.6（优于2级能效）	节能装备
27	鑫磊压缩机股份有限公司	XLPM50A-IID/8	6.98	≤7.6（优于2级能效）	节能装备
28	鑫磊压缩机股份有限公司	XLPM75A-IID/8	6.54	≤7.3（优于2级能效）	节能装备
29	鑫磊压缩机股份有限公司	XLPM200A-IID/8	6.23	≤6.8（优于2级能效）	节能装备
30	德斯兰压缩机（上海）有限公司	DSTPM-75A	6.28	≤7.3（优于2级能效）	节能装备
31	德斯兰压缩机（上海）有限公司	DSTPM-125A	6.06	≤7.0（优于2级能效）	节能装备
32	德斯兰压缩机（上海）有限公司	DSTPM-150A	6.02	≤6.9（优于2级能效）	节能装备
33	德斯兰压缩机（上海）有限公司	DSTPM-180A	6.1	≤6.9（优于2级能效）	节能装备
34	石家庄康普斯压缩机有限公司	SPM1115EZII	5.83	≤6.8（优于2级能效）	节能装备
35	石家庄康普斯压缩机有限公司	SPM1800EZII	5.48	≤6.3（优于2级能效）	节能装备
36	石家庄康普斯压缩机有限公司	SPM2190EZII	5.89	≤6.7（优于2级能效）	节能装备
37	宁波德曼压缩机有限公司	DDV37-7	6.04	≤7.0（优于2级能效）	节能装备
38	宁波德曼压缩机有限公司	DDV132T-7	5.75	≤6.5（优于2级能效）	节能装备
39	宁波德曼压缩机有限公司	DDV160T-7	5.75	≤6.4（优于2级能效）	节能装备
（六）风机

6.1轴流式通风机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	威海克莱特菲尔风机股份有限公司	JZL/ZF12.0-13	86.23	≥79%（优于1级能效）	能效之星
2	诺文科风机（北京）有限公司	FCZNo.24/1800 (I)	84.7	≥83%（优于1级能效）	能效之星
3	威海克莱特菲尔风机股份有限公司	CZ-80A	85.11	≥81%（优于2级能效）	节能装备
6.2离心式通风机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	重庆通用工业（集团）有限责任公司	5-55型D/F传动	86.8	≥82%（优于1级能效）	能效之星
2	山东省章丘鼓风机股份有限公司	CTF500-151-6	86.27	≥79%（优于2级能效）	节能装备
3	山东省章丘鼓风机股份有限公司	CTF1000-151-6	88.03	≥82%（优于2级能效）	节能装备
4	重庆通用工业（集团）有限责任公司	4-73型D/F传动	86	≥84%（优于2级能效）	节能装备
6.3鼓风机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

效率(%)	评价标准指标

效率(%)	分类
1	山东天瑞重工有限公司	TR250/250kW	87.47	≥77%（优于1级能效）	能效之星
2	山东天瑞重工有限公司	TR220/220kW	87.12	≥76.5%（优于1级能效）	能效之星
3	鑫磊压缩机股份有限公司	XLCB50	86.8	≥79%（优于1级能效）	能效之星
4	潍坊富源增压器有限公司	F100	86.49	≥78%（优于1级能效）	能效之星
5	潍坊富源增压器有限公司	F125	86.49	≥78%（优于1级能效）	能效之星
6	山东华东风机有限公司	HMGB75	86.3	≥72%（优于1级能效）	能效之星
7	山东天瑞重工有限公司	TR185/185kW	87.05	≥77.5%（优于2级能效）	节能装备
8	山东天瑞重工有限公司	TR037/37kW	84.20	≥75%（优于2级能效）	节能装备
9	山东天瑞重工有限公司	TR055/55kW	84.85	≥75%（优于2级能效）	节能装备
10	山东天瑞重工有限公司	TR090/90kW	85.31	≥73.5%（优于2级能效）	节能装备
11	湖南泛航智能装备有限公司	HGB160	82.83	≥73%（优于2级能效）	节能装备
12	潍坊富源增压器有限公司	F15	86.24	≥74%（优于2级能效）	节能装备
13	潍坊富源增压器有限公司	F20	86.25	≥74%（优于2级能效）	节能装备
14	潍坊富源增压器有限公司	F30	86.28	≥74%（优于2级能效）	节能装备
15	潍坊富源增压器有限公司	F60	86.43	≥75%（优于2级能效）	节能装备
16	潍坊富源增压器有限公司	F75	86.44	≥74%（优于2级能效）	节能装备
17	潍坊富源增压器有限公司	F150	86.46	≥74%（优于2级能效）	节能装备
18	潍坊富源增压器有限公司	F200	86.46	≥74%（优于2级能效）	节能装备
19	潍坊富源增压器有限公司	F250	86.43	≥74%（优于2级能效）	节能装备
20	潍坊富源增压器有限公司	F300	86.54	≥75%（优于2级能效）	节能装备
21	潍坊富源增压器有限公司	F400	86.74	≥74%（优于2级能效）	节能装备
22	雷茨智能装备（广东）有限公司	EXPL50-08	85.52	≥76%（优于2级能效）	节能装备
23	雷茨智能装备（广东）有限公司	EXPL100-08	85.79	≥75%（优于2级能效）	节能装备
24	雷茨智能装备（广东）有限公司	EXPL150-08	82.57	≥76.5%（优于2级能效）	节能装备
25	鑫磊压缩机股份有限公司	XLCB100	85.5	≥75%（优于2级能效）	节能装备
26	鑫磊压缩机股份有限公司	XLCB150	85	≥75%（优于2级能效）	节能装备

（七）内燃机

7.1柴油机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

多工况平均燃料消耗率/[g/kW(h]	评价标准指标

多工况平均燃料消耗率/[g/kW(h]	分类
1	一拖（洛阳）柴油机有限公司	LR6M3LR	226.4	≤240（优于1级能效）	能效之星
7.2汽油机
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标

多工况平均燃料消耗率/[g/kW(h]	评价标准指标

多工况平均燃料消耗率/[g/kW(h]	分类
1	浙江耀锋动力科技有限公司	YF172FD	380.7	≤570（优于1级能效）	能效之星
2	浙江耀锋动力科技有限公司	YF149FD-2	411.5	≤570（优于1级能效）	能效之星
3	浙江耀锋动力科技有限公司	YF192FD	432.4	≤582（优于2级能效）	节能装备